Product program / Loudspeaker / Ceiling

IR-820SP  Y

El sistema inalámbrico IR-802 también consistirá en un sensor IR de altavoz &amp; alimentado integrado. El altavoz debe ser de tipo empotrado y consistir en un parlante de baja frecuencia de 5", un parlante de alta frecuencia de &amp; 1" montado coaxialmente y alojado en una lata de metal con rejilla metálica perforada de UL. El altavoz debe generar sonido con un ángulo de dispersión de 170&deg; dentro del rango vocal y proporcionar una alta inteligibilidad para entornos típicos de aula de 30' x 30'. La carcasa de la unidad debe medir 12,6" de diámetro y 8,1" de profundidad y debe pesar 7,5 lbs. El altavoz debe ser alimentado por un amplificador interno de Clase D, produciendo una salida máxima de 20W con menos del 5% de distorsión. La unidad también incorporará un conjunto&nbsp; de sensores de infrarrojos integrados configurados alrededor de la rejilla del altavoz frontal y estará equipada con una cubierta de plexiglás de acabado mate y teñido oscuro. El sensor IR proporcionará un ángulo de cobertura de 360&deg; grados y transmitirá las señales recibidas en ambos canales IR. La conexión de la lata trasera debe ser del tipo RJ-45 montada en un pozo empotrado detrás de una placa de cubierta con bisagras. La unidad se conectará al IR-802T a través de un cable estándar CAT5, que transmitirá las señales del sensor IR al sintonizador/mezclador, así como la señal de entrada de audio y la señal de alimentación de CC al altavoz. La unidad se suministrará con un anillo de refuerzo estándar y un cable de seguridad de acero desmontable. También estará disponible un kit opcional de puente de azulejos y baldosas (HY-TB1).
La unidad se llamará TOA IR-820SP.