Product program / Loudspeaker / Ceiling

IR-820SP  Y

Le système sans fil IR-802 intègrera également un haut-parleur alimenté et un capteur IR. Le haut-parleur doit être un modèle encastré dans le plafond renfermant un moteur basse fréquence 5 et un moteur haute fréquence à montage coaxial 1 abrité dans un boîtier métallique plénum UL à grille métallique perforée. Le haut-parleur génèrera du son selon un angle de dispersion de 170&deg; dans la plage vocale et offrira une grande intelligibilité pour les environnements de salles de classe conventionnels de 9 m x 9 m. Le boîtier de l’appareil mesurera 12,6 de diamètre et 8,1 de profondeur et pèsera 7,5 lb. Le haut-parleur doit être alimenté par un amplificateur interne de classe D, produisant une puissance maximale de 20 W avec une distorsion inférieure à 5 %. L’unité intègrera également un réseau de capteurs IR&nbsp; configuré autour de la grille du haut-parleur frontal et sera dotée d’un couvercle en plexiglas teinté à finition mate. Le capteur IR offrira un angle de couverture de 360&deg; et transmettra les signaux reçus sur les deux canaux IR. La connexion de la boîte arrière doit être du type RJ-45, montée dans un puits encastré derrière une plaque de recouvrement à charnière. L’appareil se connecte à l’IR-802T via un câble CAT5 standard, qui transmet les signaux du capteur IR au tuner/mixer, ainsi que le signal audio d’entrée et le signal d’alimentation DC au haut-parleur. L’unité doit être fournie avec une bague de renfort standard et un câble de sécurité amovible en acier. Un kit de bridge de carrelage (HY-TB1) sera également disponible en option.
L’unité est appelée TOA IR-820SP.