Product program / Loudspeaker / Ceiling

IR-820SP  Y

Het IR-802 draadloze systeem moet ook bestaan uit een geïntegreerde luidspreker met interne versterking en infraroodsensor. De luidspreker moet een type plafondinbouwluidspreker zijn, bestaande uit een 5 laagfrequente driver en 1 coaxiaal gemonteerde hoogfrequente driver, ondergebracht in een UL plenum-achterwandkant met een geperforeerde metalen grille. De luidspreker moet geluid genereren met een openingshoek van 170&deg; binnen het stembereik en een hoge verstaanbaarheid bieden voor typische 30' x 30' klaslokalen. De behuizing van de eenheid moet een diameter van 12,6 en een diepte van 8,1 hebben en moet 7,5 lbs wegen. De luidspreker wordt gevoed door een interne klasse D-versterker die een maximaal vermogen van 20 W met minder dan 5% vervorming produceert. De unit moet ook een geïntegreerde infraroodsensorarray&nbsp; bevatten die geconfigureerd is rond het voorste rooster van de luidspreker en wordt voorzien van een matte, donker getinte, plexiglazen afdekking. De IR-sensor biedt een 360&deg; dekkingshoek en zendt signalen uit die op beide infraroodkanalen worden ontvangen. De achterste busverbinding moet van het type RJ-45 zijn, gemonteerd in een uitsparing achter een scharnierende afdekplaat. Het toestel wordt aangesloten op de IR-802T via een standaard CAT5-kabel, die de IR-sensorsignalen naar de tuner/mixer en het ingangs-, audio- en gelijkstroomsignaal naar de luidspreker stuurt. De eenheid wordt geleverd met een standaard versterkingsring en een afneembare stalen veiligheidskabel. Een optionele tegelbrugset (HY-TB1) zal ook verkrijgbaar zijn.
De eenheid wordt de TOA IR-820SP genoemd.