Product program / Loudspeaker / Ceiling

IR-820SP  Y

Bezprzewodowy system IR-802 składa się z wbudowanego zasilanego głośnika &amp; czujnika podczerwieni. Sufitowy głośnik składa się z 5” przetwornika niskiej częstotliwości &amp; 1” zamontowanego współosiowo przetwornika wysokiej częstotliwości, dopuszczonych do montowania w sufitach podwieszanych zgodnie z klasyfikacjami UL, umieszczonych w metalowej obudowie i z perforowaną metalową siatką. Głośnik generuje dźwięk o kącie promieniowania 170&deg; w zakresie częstotliwości mowy i zapewnia dużą zrozumiałość w typowych salach lekcyjnych o wymiarach 30’ x 30’. Obudowa urządzenia powinna mieć średnicę 12,6 i głębokość 8,1 oraz wagę 7,5 funta. Głośnik powinien być zasilany przez wewnętrzny wzmacniacz klasy D, wytwarzający maksymalną moc wyjściową 20 W z mniejszymi niż 5% zniekształceniami. Urządzenie posiada również wbudowany zespół czujnika podczerwieni&nbsp; skonfigurowany wokół przedniej maskownicy głośnika i wyposażone jest w matową, przyciemnianą osłonę z plexi. Czujnik podczerwieni zapewnia kąt pokrycia 360&deg; i przesyła sygnały odbierane w obydwu kanałach IR. Przyłącze tylno-kanałowe powinno być typu RJ-45 zamontowane w zagłębionej studzience za płytą pokrywy na zawiasach. Urządzenie połączy się z IR-802T za pomocą standardowego kabla CAT5, który przekaże sygnały z czujnika podczerwieni do tunera/mikserem, a także sygnał wejściowy audio i sygnał zasilania DC do głośnika. Urządzenie powinno być dostarczane ze standardowym pierścieniem wzmacniającym i odłączalną stalową linką bezpieczeństwa. Dostępny jest również opcjonalny zestaw do mostu płytkowego (HY-TB1).
Jednostka nosi nazwę TOA IR-820SP.