Product program / Loudspeaker / Ceiling

IR-820SP  Y

Беспроводная система IR-802 также должна включать в себя интегрированный громкоговоритель &amp; инфракрасный датчик. Громкоговоритель должен быть внутрипотолочного типа и включать в себя 5-дюймовый низкочастотный динамик &amp; 1-дюймовый соосно установленный высокочастотный динамик, в металлическом корпусе класса «пленум» по стандартам UL с перфорированной металлической решеткой. Громкоговоритель должен генерировать звук с углом дисперсии 170&deg; в вокальном диапазоне и обеспечивать высокую разборчивость речи в условиях стандартных аудиторий размером 30 х 30 футов. Корпус устройства должен иметь размеры 12,6 в диаметре и 8,1 в глубину и вес 7,5 фунтов. Динамик должен питаться от внутреннего усилителя класса D, обеспечивающего максимальную мощность 20 Вт с искажением менее 5%. В блоке также должен быть встроенный массив инфракрасных датчиков&nbsp;, скофигурированный на решетке переднего громкоговорителя с покрытием из матового темного оргстекла. Инфракрасный датчик обеспечивает покрытие 360&deg; и передает сигналы, полученные на обоих инфракрасных каналах. Соединение заднего отсека должно быть выполнено по типу RJ-45, с монтажом в углублении, расположенном далеко за откидной крышкой. Устройство будет подключаться к ИК-802T через стандартный кабель CAT5, который будет передавать сигналы ИК-датчика на тюнер/микшер, а также входной аудиосигнал и сигнал питания постоянного тока на динамик. Агрегат поставляется со стандартным усиливающим кольцом и съемным стальным страховочным тросиком. Также будет доступен дополнительный комплект плиточных мостов (HY-TB1).
Модель устройства – TOA IR-820SP.