Product program / System Component / I/O Modules

M-01F

Mikrofonvorverstärkermodul, erdfrei symmetrischer Eingang über 3-pol. XLR-Buchse, Phantomspeisung, variables Hoch- und Tiefpassfilter, Eingangsempfindlichkeit einstellbar
  Eingangsempfindlichkeit: -60 dBV (-72...-52 dBV)
äqu. Eingangsrauschen: -126 dB
Frequenzbereich: 25 - 20.000 Hz (±1 dB)
max. Ausgangspegel: +16 dBV (K &lt; 0,5%)
  Fabrikat: TOA
Typ: M-01F