Product program / System Component / I/O Modules

M-01F

El módulo de entrada del micrófono debe estar balanceado, 200 ohmios con filtros de atenuación de bajos/altos y conector XLR hembra.

El módulo de entrada del micrófono debe ser TOA modelo M-01F.