Product program / System Component / I/O Modules

M-01F

Le module d’entrée du microphone sera symétrique, 200 ohms avec filtres passe-haut/passe-bas et connecteur XLR femelle.
Le module d’entrée du microphone sera de type M-01F de chez TOA.