Product program / System Component / I/O Modules

M-01F

Wejście mikrofonowe powinno być wykonane w postaci modułu dla symetrycznego wejscia audio wyposażonego w gniazdo żeńskie XLR oraz potencjometry do regulacji barwy dźwięku.
Moduł wejścia mikrofonowego powinien być produkcji TOA, model M-01F.