Product program / System Component / I/O Modules

M-01F

Модуль входа микрофона должен быть сбалансированным, 200 Ом с фильтрами низких/высоких частот и гнездовым разъемом типа XLR.
Модель модуля входа микрофона - TOA M-01F.