Product program / Mixer / Mixer Unit

M-633D    CE

Einfach zu bedienendes, kompaktes digitales Mischsystem mit Rückkopplungsunterdrückern und automatischer Resonanzsteuerung in einem 19 Gehäuse mit einer Gerätehöhe.
 6 symmetrische Mikrofon-/ Line-Eingänge für Mikrofone oder Aufnahmegeräte in Mono über Steckverbinder und symmetrische TRS-Stecker, Empfindlichkeit individuell einstellbar, Phantomspeisung für Mikrofone individuell aktivierbar.
 Drei Stereoeingänge über Cinch-Buchsen (RCA-Buchsen) für Aufnahmegeräte, einzeln umschaltbar auf das Mischen des linken und rechten Kanals zur Monosumme.
 Alle Eingänge, die schaltbar und mischbar sind, können auf einem Stereo-Master und 2 Monosummen geschützt werden. Die Kanten werden gegen unbefugten Zugriff abgedeckt.
 Optionale automatische Ausblendung der drei Stereoeingänge mit Signal an den Monoeingängen durch Sprachaktivierung (VOX).
 Zwei Mono-Ausgänge und ein Stereo-Ausgang über steckbare Verbinder mit eigenen Lautstärkeplatten sowie ein Stereo-Aufnahmeanschluss über Cinch-Buchsen (RCA-Buchsen).
 Integrierte automatische Rückkopplungsunterdrücker (FBS) zur Erhöhung der möglichen Ausgangslautstärke für alle Monokanäle können einzeln aktiviert werden. Durch die Unterdrückung der Rückkopplungsfrequenzen bis lediglich auf das notwendige Maß hat kaum einen Einfluss auf die Tonqualität.
 Anti-Resonanz-Steuerung zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit durch Reduzierung der Resonanzanregung im Raum getrennt für die Mono-Ausgänge und den Stereoausgang messbar.