Product program / Mixer / Mixer Unit

M-633D    CE

Sistema de mezcla digital compacto y fácil de usar con supresores de retroalimentación y control de auto-resonancia en una carcasa de 19"recintos con una altura de unidad"
 6 entradas balanceadas de micrófono/línea para micrófonos o dispositivos de grabación en mono a través de conectores enchufables y conector TRS balanceado, la sensibilidad de la alimentación phantom seleccionable individualmente para los micrófonos puede activarse individualmente.
 Tres entradas estéreo a través de sockets cinch (RCA Sockets) para dispositivos de grabación, conmutables individualmente para la mezcla de los canales izquierdo y derecho con la suma Mono.
 Todas las entradas conmutables y mezclables pueden ser protegidas en un master estéreo y 2 monofónicos, el borde por una cubierta contra el acceso no autorizado.
 Ocultamiento automático opcional de las tres entradas estéreo con señal en las entradas mono por activación de voz (VOX).
 Dos salidas mono y una salida estéreo a través de conectores enchufables con placas de volumen propias, así como una conexión de grabación estéreo a través de zócalos cinch (zócalos RCA).
 Los supresores de retroalimentación automáticos (FBS) integrados para aumentar el posible volumen de salida de todos los canales mono se pueden activar individualmente. Al suprimir las frecuencias de realimentación sólo hasta el nivel necesario, apenas influye en la calidad del sonido.
 Control anti-resonancia para mejorar la inteligibilidad de la voz mediante la reducción de la excitación de resonancia en la habitación por separado para las salidas Mono y salida estéreo sólo una medida.