Product program / Mixer / Mixer Unit

M-633D    CE

Mitigeur numérique compact, facile à utiliser, avec suppresseurs de Larsen et contrôle de l’auto-résonance dans un boîtier de 19 avec une hauteur d’appareil
 6 entrées micro/ligne symétriques pour microphones ou appareils d’enregistrement en mono via connecteurs enfichables et jack TRS symétrique, la sensibilité de l’alimentation fantôme sélectionnable individuellement pour microphones peut être activée individuellement.
 Trois entrées stéréo via des prises Cinch (prises RCA) pour les appareils d’enregistrement, commutables individuellement sur le mixage des canaux gauche et droit à la sommation mono.
 Toutes les entrées commutables et mixables peuvent être protégées sur un maître stéréo et 2 somme mono, le bord par un couvercle contre tout accès non autorisé.
 En option : masquage automatique des trois entrées stéréo avec signal sur les entrées mono par activation vocale (VOX).
 Deux sorties mono et une sortie stéréo via des connecteurs enfichables avec leurs propres plaques de volume ainsi qu’une connexion d’enregistrement stéréo via des prises Cinch (prises RCA).
 Des suppresseurs de rétroaction automatiques intégrés (FBS) pour augmenter le volume de sortie possible pour tous les canaux mono peuvent être activés individuellement. En ne supprimant les fréquences de Larsen qu’au niveau nécessaire, il n’y a pratiquement aucune influence sur la qualité du son.
 Contrôle anti-résonance pour améliorer l’intelligibilité de la parole en réduisant l’excitation de résonance dans la pièce séparément pour les sorties Mono et stéréo juste une sortie mesurable.