Product program / Mixer / Mixer Unit

M-633D    CE

Eenvoudig te gebruiken compact digitaal mengsysteem met feedbackonderdrukking en auto-resonantie regeling in een 19 behuizing met één eenheidshoogte
 6 gebalanceerde microfooningangen voor microfoons of opnameapparaten in mono via insteekbare connectoren en gebalanceerde TRS-aansluiting, gevoeligheid individueel selecteerbare fantoomvoeding voor microfoons kan individueel worden geactiveerd.
 Drie stereo-ingangen via cinch Sockets (RCA-aansluitingen) voor opnameapparaten, afzonderlijk omschakelbaar naar het mengen van het linker- en rechterkanaal naar de Mono-sommatie.
 Alle ingangen die schakelbaar en mengbaar zijn, kunnen worden beveiligd op een stereo-master en 2 mono som, de rand door een afdekking tegen ongeoorloofde toegang.
 Optioneel kunnen de drie stereo-ingangen met signaal op de mono-ingangen automatisch worden verborgen door middel van spraakactivering (VOX).
 Twee mono-uitgangen en een stereo-uitgang via insteekbare connectoren met eigen volumeplaatjes en een stereo-opnameaansluiting via cinchaansluitingen (RCA-aansluitingen).
 Geïntegreerde automatische terugmeldonderdrukkers (FBS) om het mogelijke uitgangsvolume voor alle monokanalen te verhogen, kunnen afzonderlijk worden geactiveerd. Door de feedbackfrequenties slechts tot het noodzakelijke niveau te onderdrukken, heeft dit nauwelijks invloed op de geluidskwaliteit.
 Antireonantiecontrole voor het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid door de resonantie-impulsen in de ruimte afzonderlijk voor de Mono-uitgangen en stereo-uitgangen te verminderen en alleen een meetbare resonantie-impuls te geven.