Product program / Mixer / Mixer Unit

M-633D    CE

Łatwy w użyciu kompaktowy cyfrowy system mieszania z tłumikiem sprzężenia zwrotnego i automatycznym sterowaniem rezonansem w 19 obudowie o wysokości jednego urządzenia
 6 zbalansowanych wejść mikrofon/linia dla mikrofonów lub urządzeń nagrywających w trybie mono poprzez złącza wtykowe i zbalansowane gniazdo TRS Jack, czułość indywidualnie wybieranego zasilania phantomowego dla mikrofonów może być aktywowana indywidualnie.
 Trzy wejścia stereo poprzez gniazda cinch (RCA Sockets) dla urządzeń nagrywających, indywidualnie przełączane na miksowanie kanału lewego i prawego na sumację Mono.
 Wszystkie wejścia przełączające i miksowalne mogą być chronione na stereo master i 2 mono sumę, krawędź przez pokrywę przed nieautoryzowanym dostępem.
 Opcjonalnie można automatycznie ukryć trzy wejścia stereo z sygnałem na wejściach mono poprzez aktywację głosową (VOX).
 Dwa wyjścia mono i wyjście stereo poprzez złącza wtykowe z własnymi płytkami głośności oraz połączenie nagrywania stereo poprzez gniazda cinch (RCA Sockets).
 Zintegrowane automatyczne tłumiki sprzężeń zwrotnych (FBS) w celu zwiększenia możliwej głośności wyjściowej dla wszystkich kanałów mono mogą być aktywowane indywidualnie. Poprzez tłumienie częstotliwości sprzężenia zwrotnego tylko do niezbędnego poziomu prawie nie ma to wpływu na jakość dźwięku.
 Kontrola antyrezonansowa w celu poprawy zrozumiałości mowy poprzez zmniejszenie wzbudzenia rezonansowego w pomieszczeniu oddzielnie dla wyjść Mono i wyjścia stereo na zewnątrz tylko mierzalne.