Product program / Mixer / Mixer Unit

M-633D    CE

Простая в использовании компактная цифровая система микширования с подавителями обратной связи и автоматическим резонансным управлением в 19-дюймовом корпусе с высотой для одного блока.
 6 сбалансированных микрофонных/линейных входов для микрофонов или записывающих устройств в режиме моно с помощью съемных разъемов и сбалансированного гнезда типа TRS, индивидуально настраиваемая чувствительность и фантомное питание для микрофонов может быть активировано индивидуально.
 Три стерео входа через разъемы cinch (разъемы типа RCA) для записывающих устройств, индивидуально переключаемые с микширования левого и правого каналов на суммирование монорежима.
 Все входы переключения и микширования могут быть защищены на стереомастере и 2 моносуммах, край на покрытие от несанкционированного доступа.
 Опционально автоматическое скрытие трех стереовходов с сигналом на моновходах посредством голосовой активации.
 Два моновыхода и стереовыход через подключаемые разъемы с собственными регуляторами громкости, а также соединение стереофонической записи через разъемы cinch (разъемы типа RCA).
 Встроенные автоматические подавители обратной связи (FBS) для увеличения возможной выходной громкости для всех моноканалов могут быть активированы по отдельности. Подавление частоты обратной связи только до необходимого уровня практически не влияет на качество звука.
 Антирезонансный контроль для улучшения разборчивости речи за счет уменьшения резонансного возбуждения в помещении отдельно для моновыходов и стереовыходов, которые можно измерить.