Product program / Mixer / Processor Unit

M-66      CE

Signalmisch- und -verteileinheit, einsetzbar als Signalverteiler mit separaten Ausgangsstufen (Split-Funktion), Signalmischer (Mixfunktion), durch für jeden Kanal separat schaltbare Funktion sind separate Mikrofonvorverstärker (bis zu 6 Einheiten) oder verschiedene Kombinationen aus Mischen und Verteilen möglich, 6 symmetrische Eingänge mit Verstärkungsumschaltung (MIC: 60 dB, LINE: 10 dB) und Dämpfungsschalter (PAD: 20dB), Mischeingang, Verteileingang mit Dämpfungsschalter (PAD: 20dB), 6 symmetrische Direkt-/Verteilausgänge, Misch- und Brückenausgang zur Kaskadierung mehrerer Signalmisch- und -verteileinheiten.Plexiglasabdeckung für die Front des Gerätes zum Schutz vor versehentlichem oder unbefugtem Verstellen der Parameter, XLR-Buchsen für Ein- und Ausgänge, 19-Gehäuse mit 2 HE
  Empfindlichkeit MIC/LINE: -60/-10 dBV (+20 dB mit PAD)
Empfindlichkeit Line-Eingang: -10 dBV
Empfindlichkeit Split-Eingang: -10 dBV
Empfindlichkeit Mixeingang: +4 dBV
Nennausgangspegel: +4 dBV
Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz
Klirrfaktor: &lt; 0,01%
  Fabrikat: TOA
Typ: M-66