Product program / Mixer / Processor Unit

M-66      CE

<p class="MsoNormal"><span lang="EN">Unidad de mezcla y distribución de señales, con función split y función mixta. Función conmutable por separado para cada canal, el preamplificador del micrófono (hasta 6 unidades) permite diferentes combinaciones de mezcla y distribución. 6 equilibrado </span><span title="Eingänge mit Verstärkungsumschaltung (MIC: 60 dB, LINE: 10 dB) und Dämpfungsschalter (PAD: 20dB), Mischeingang, Verteileingang mit Dämpfungsschalter (PAD: 20dB), 6 symmetrische Direkt-/Verteilausgänge, Misch- und Brückenausgang zur Kaskadierung mehrerer Signalmisch- und">Entradas con conmutación de ganancia (MIC: 60 dB, LINE: 10 dB) y el interruptor de atenuación (PAD: 20dB), entrada de mezcla, entrada de distribución con interruptor de atenuación (PAD: 20dB), 6 salidas balanceadas directas / de distribución, salida de mezcla y de puente para conectar en cascada varias salidas de mezcla de señales y de conmutación </span><span title="-verteileinheiten. ">- y distribución.
</span><span title="Plexiglasabdeckung für die Front des Gerätes zum Schutz vor versehentlichem oder unbefugtem Verstellen der Parameter, XLR-Buchsen für Ein- und Ausgänge, 19&amp;#34;-Gehäuse mit 2 HE  ">Tapa de cristal acrílico en la parte frontal del aparato para evitar el ajuste accidental o no autorizado de parámetros, tomas XLR para entradas y salidas, carcasa de 19" x 2 unidades

</span><span lang="EN-US"/><span title="Empfindlichkeit MIC/LINE: -60/-10 dBV (+20 dB mit PAD) ">Sensibilidad MIC/LINE: <span>&nbsp; </span>-60 / -10 dBV (+20 dB con PAD)<span title="Empfindlichkeit Line-Eingang: -10 dBV ">Entrada de línea de sensibilidad:<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>
</span> -10 dBV
</span><span title="Empfindlichkeit Split-Eingang: -10 dBV ">Sensibilidad de entrada dividida: <span>&nbsp;&nbsp; </span>-<span title="Empfindlichkeit Mixeingang: +4 dBV ">Entrada de mezcla de sensibilidadde 10 dBV
</span>: <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>+4 dBV
</span><span title="Nennausgangspegel: +4 dBV ">Nivel de salida nominal: <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>+4 dBV
</span><span title="Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz ">Rango de transmisión:<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> 20 - 20.000 Hz
</span><span title="Klirrfaktor:  &lt; 0,01%  ">THD:<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> &lt;0,01%
</span><span lang="EN">
</span><span title="Fabrikat: TOA ">Marca: TOA
</span><span title="Typ: M-66">Tipo: M-66</span></p>