Product program / Mixer / Processor Unit

M-66      CE

Signaalmix- en verdeelunit, met splitfunctie en mixfunctie. Afzonderlijk schakelbare functie voor elk kanaal, de microfoonvoorversterker (tot 6 units) maakt verschillende combinaties van mixen en distributie mogelijk. 6 gebalanceerde ingangen met gain switching (MIC: 60 dB, LINE: 10 dB) en dempingsschakelaar (PAD: 20dB), mixingang, distributie-ingang met dempingsschakelaar (PAD: 20dB), 6 gebalanceerde directe uitgangen / distributie-uitgangen, mix- en bruguitgang voor schakeling in watervalsysteem van verscheidende signaalmix- en schakeluitgangen – en distributie.
Afdekking van acrylglas voor de voorzijde van het apparaat om onbedoelde of ongeoorloofde parametrering te voorkomen, XLR-aansluitingen voor in- en uitgangen, 19 x 2 units behuizing
Gevoeligheid MIC / LINE: &nbsp; -60 / -10 dBV (+20 dB met PAD)
Gevoeligheid lijningang:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  -10 dBV
Gevoeligheid splitingang: &nbsp;&nbsp; -10 dBV
Gevoeligheid mixingang: &nbsp;&nbsp;&nbsp; +4 dBV
Nominaal uitgangsniveau: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +4 dBV
Zendbereik:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  20 - 20000 Hz
THD:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &lt;0,01%
Merk: TOA
Type: M-66