Product program / Mixer / Processor Unit

M-66      CE

Jednostka mieszania i dystrybucji sygnału z funkcją dzielenia i mieszania. Oddzielnie przełączana funkcja dla każdego kanału i przedwzmacniacz mikrofonowy (do 6 jednostek) umożliwia różne kombinacje mieszania i dystrybucji. 6 zbalansowanych wejść z przełączaniem wzmocnienia (mikrofonowe: 60 dB, liniowe: 10 dB) i przełącznikiem tłumienia (PAD: 20 dB), wejście miksujące, wejście dystrybucyjne z przełącznikiem tłumienia (PAD: 20 dB), 6 symetrycznych wyjść bezpośrednich/dystrybucyjnych, wyjście miksujące i mostkowe do kaskadowego łączenia kilku wyjść miksowania i przełączania sygnału – oraz dystrybucji.
Pokrywa ze szkła akrylowego z przodu urządzenia zabezpiecza przed przypadkową lub nieautoryzowaną regulacją parametrów, gniazda XLR na wejścia i wyjścia, obudowa 19 x 2 szt
Czułość (mikrofon/linia): &nbsp; -60/-10 dBV (+20 dB z PAD)
Czułość wejścia liniowego:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  -10 dBV
Czułość wejścia rozdzielacza: &nbsp;&nbsp; -10 dBV
Czułość wejścia miksującego: &nbsp;&nbsp;&nbsp; +4 dBV
Nominalny poziom wejścia: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +4 dBV
Zasięg transmisji:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  20 – 20 000 Hz
THD:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &lt;0,01%
Marka: TOA
Typ: M-66