Product program / Mixer / Processor Unit

M-66      CE

Блок микширования и распределения сигналов с функциями разделения и микширования. Отдельно переключаемая функция для каждого канала, микрофонный предусилитель (до 6 устройств), позволяет использовать различные комбинации микширования и распределения. 6 сбалансированных входов со ступенчатой регулировкой усиления (МИКРОФОН: 60 дБ, ЛИНИЯ: 10 дБ) и аттенюатор (PAD: 20 дБ), вход для микширования звука, распределительное устройство с аттенюатором (PAD: 20 дБ), 6 сбалансированных прямых / распределительных выходов, выход микширования и моста для передачи по цепочке нескольких выходов микширования и переключения, а также распределения.
Крышка из акрилового стекла для передней части устройства для предотвращения случайного или несанкционированного изменения параметров, разъемы XLR для входов и выходов, корпус 19 x 2 шт
Чувствительность МИКРОФОНА / ЛИНИИ: &nbsp; -60 / -10 дБВ (+20 дБ с PAD)
Чувствительность линейного входа:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  -10 дБВ
Чувствительность раздельного входа: &nbsp;&nbsp; -10 дБВ
Чувствительность смешанного входа: &nbsp;&nbsp;&nbsp; +4 дБВ
Номинальный уровень выхода: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +4 дБВ
Диапазон передачи:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  20 - 20 000 Гц
КНИ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &lt;0,01%
Бренд: TOA
Тип: M-66