Product program / Mixer / Accessory

M-800RC-EB

  <p class="MsoNormal">PANEL ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO</p> <span>Panel zdalnego sterowania do podłączenia do CYFROWEJ MATRYCY MIKSUJĄCEJ 8X8.
Panel zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD i przyciskiem Control.
 Funkcja routingu do sterowania matrycą
 Możliwość regulacji głośności na wejściach/wyjściach audio
 Wyświetlacz LCD wyświetla nazwy wejść/wyjść, stan głośności, stan połączenia.
 Dostępny jest tryb wygaszacza ekranu.
 Panel podłączany jest za pomocą kabla Cat5e do CYFROWEJ MATRYCY MIKSUJĄCEJ 8X8 , MODUŁU ROZSZERZAJĄCEGO M-804EX <span> </span>bezpośrednio lub 
 PANEL ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO , PANEL ZDALNEGO STEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD <span> </span>dla połączenia daisy chain.</span><span/>.