Product program / Mixer / Accessory

M-800RCT-EB

  <p class="MsoNormal">PANEL ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM</p> <span>Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym do połączenia z urządzeniami serii 8X8 Cyfrowa Matryca Miksująca.
Panel zdalnego sterowania z wyświetlaczem 4.3"<span> </span>Panel dotykowy LC-Display.
Możliwość sterowania funkcją routingu sygnałów audio w matrycy 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER.
Możliwość wyboru presetów
Możliwość sterowania głośnością wejść/wyjść audio.
 Wyświetlacz LCD powinien wyświetlać nazwy wejść/wyjść, stan głośności, ustawienia, stan połączenia.
 Dostępny powinien być tryb wygaszacza ekranu.
 Panel musi być podłączony za pomocą kabla Cat5e do 8X8 Cyfrowej Matrycy Miksującej lub Modułu Rozszerzającego o 4 Porty <span> </span>bezpośrednio lub do 
 Panelem Zdalnego Sterowania, Panelem Zdalnego Sterowania z wyświetlaczem dotykowym <span> </span> przy połączeniu łańcuchowym (szeregowym).</span><span/>