Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

M-800RM-EB

  <p class="MsoNormal">Sprechstelle</p> <p class="MsoNormal">Die Sprechstelle hat ein Schwanenhalsmikrofon, LC-Display, PTT-Taste, Lautstärkeregelungstaste und folgende Features: </p> <div> <p class="MsoNormal">* Individuelle Zonenzuweisung, bis zu 12 Zonen
 * Individuelle Chime/Gong-Upload-Funktion über USB-Schnittstelle
 * Anzeige von vorhandenem Signal / Clipping-Signal über LED

 Die Sprechstelle wird über ein Cat5e-Kabel direkt mit dem 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER oder dem ERWEITERUNGSMODULE 4 PORTS <span>&nbsp;</span> verbunden. 
</p></div><span/>