Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

M-800RM-EB

  <p class="MsoNormal">REMOTE MICROPHONE</p> <p class="MsoNormal">De afstandsmicrofoon moet een zwanenhalsmicrofoon, LC-display, PTT-toets, volumeregelingstoets en volgende kenmerken hebben:</p> <div> <p class="MsoNormal">* Individuele zonetoewijzing, tot 12x Zones
 * Individuele chime/gong upload functie via USB interface
 * Indicatie van aanwezig signaal / clipping signaal via LED

 De afstandsmicrofoon moet via Cat5e kabel worden aangesloten op 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER , EXTENSION MODULE 4 PORTS 
direct.
</p></div>