Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

M-800RM-EB

  <p class="MsoNormal">УДАЛЕННЫЙ МИКРОФОН</p> <p class="MsoNormal">Удаленный микрофон должен иметь петличный микрофон, LC-дисплей, кнопку PTT, кнопку регулировки громкости и следующие функции:</p> <div> <p class="MsoNormal">* Индивидуальное назначение зон, до 12x зон
 * Функция индивидуальной загрузки курантов/гонга через USB интерфейс
 * Индикация присутствующего сигнала / сигнала клиппирования через светодиод

 Удаленный микрофон должен быть подключен кабелем Cat5e к 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER , EXTENSION MODULE 4 PORTS <span> </span> напрямую.
</p></div><span/>