Product program / Mixer / Accessory

M-802RC-EB

  <p class="MsoNormal">PANEL ZDALNEJ KONTROLI AUDIO Z WYJŚCIEM AUDIO</p> <span>Zdalny kontroler z 2x wyjściami audio do połączenia z CYFROWĄ MATRYCĄ MIKSUJĄCĄ 8X8
Dostępne są 2 wyjścia audio, które można podłączyć za pomocą 6-pinowego złącza śrubowego.
Panel zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD i przyciskiem Control.
Możliwe jest sterowanie funkcją trasowania CYFROWEJ MATRYCY MIKSUJĄCEJ 8X8
 Regulacja głośności wejść/wyjść audio
 Wyświetlacz LCD wyświetla nazwy wejść/wyjść, stan głośności, stan połączenia.
 Dostępny jest tryb wygaszacza ekranu.
 Panel podłączany jest za pomocą kabla Cat5e do CYFROWEJ MATRYCY MIKSUJĄCEJ 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER LUB MODUŁU ROZSZERZAJĄCEGO (4 PORTY) <span> </span></span>