Product program / Mixer / Mixer Unit

M-8080D-EB

8x8 DIGITAL MATRIX MIXER 
Der digitale Matrixmischer bietet 8 analoge Audioeingänge und 8 Audioausgänge
 Über optionale Remote-Geräte der 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER Serie mit Audioeingangs- / Audioausgangsfunktion ist die maximale Anzahl der Audiokänle auf 12x Audioeingängen / 12x Audioausgängen erweiterbar.
 Ein LCD zeigt Name, Preset, Firmware-Version und Verbindungsstatus an. Jeder Ein-/Ausgang hat eine Anzeige für vorhandenes Signal / Clipping-Signal.
Es lassen sich   
 Fernbedienungen und/oder Fernsteuerungen mit Audioeingang und/oder Audioausgang und/oder Ferndurchsagemikrofone der Serie anschließen. 
 Eine Ethernet-Schnittstelle (DHCP) zur Fernkonfiguration und -steuerung per PC ist vorhanden.  
Die Konfiguration der detaillierten Systemeinstellung und die Speicherung der Konfigurationsdaten ist über eine PC-Software möglich.
 Die Verkabelung zwischen dem digitalen Matrixmischer und den Remote-Geräten erfolgt über Cat5e-Kabel. 
 Der digitale Matrixmischer hat eine kompakte Größe (1HE) und ist für den Einbau in ein 19"-Rack vorgesehen. 
Der digitale Matrixmischer hat folgende DSP-Funktionen für die Audioeingänge: 
 Ducker, Gain, Gate, Expander, 5-Band-EQ, Delay, Limiter/Kompressor.
 Der digitale Matrixmischer hat folgende DSP-Funktionen für die Audioausgänge: 
 Mixer, Crossover, Gain/Phase, 8-Band-EQ, Delay, Limiter/Kompressor.
 Er unterstützt folgende Funktionen: Ducker-Funktion (Eingangspriorität), Feedback-Kompression und Auto Mixer. 
 Konfigurationsdateien und Presets sind konfigurierbar und auf den PC exportierbar.  
 8x8 DIGITAL MATRIX MIXER Serie besteht aus: 8x8 DIGITAL MATRIX MIXER, REMOTE AUDIO CONTROL PANEL, REMOTE AUDIO CONTROL PANEL MIT AUDIOAUSGANG, REMOTE AUDIO CONTROL PANEL MIT TOUCH DISPLAY, REMOTE AUDIO INPUT OUTPUT PANEL, SPRECHSTELLE, ERWEITERUNGSMODUL MIT 4 PORTS