Product program / Mixer / Mixer Unit

M-8080D-EB

  <p class="MsoNormal">8x8 DIGITAL MATRIX MIXER</p> <p class="MsoNormal">De digitale matrix mixer biedt 8 analoge audio inputs en 8 audio outputs. 
 Hij kan worden uitgebreid tot een maximum aantal van 12x audio in-/12x audio-uitgangen via optionele afstandsbedieningen van de 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER serie met audio in / audio uitgang functie. 
Een LCD moet naam, preset, Firmware Versie en verbindingsstatus weergeven. Elke Input/Output moet een aanwezig signaal / clipping signaal aangeven.
 Het moet klaar zijn
 om afstandsbedieningen en/of afstandsbedieningen met audio input en/of audio output terminals en/of paging microfoons op afstand van de Serie aan te sluiten. 
Een ethernet interface (DHCP) voor configuratie en bediening van PC's op afstand moet beschikbaar zijn. </p> <p class="MsoNormal">De configuratie van de gedetailleerde systeeminstelling en de opslag van de configuratiegegevens moet mogelijk zijn via PC Software.
 De bekabeling tussen de digitale matrix mixer en de remote apparaten moet Cat5e kabels zijn. 
 De digitale matrix mixer heeft een compact formaat (1HU) en is geschikt voor 19" rack-mount.</p> <p class="MsoNormal">De digitale matrix mixer biedt de volgende DSP functies voor de Audio Inputs: 
 Ducker, Gain, Gate, Expander, 5 band EQ, Delay, Limiter/Compressor.
 De digitale matrix mixer biedt de volgende DSP functies voor de audio uitgangen: 
 Mixer, Crossover, Gain/Phase, 8-bands EQ, Delay, Limiter/Compressor.
 Hij ondersteunt Ducker functie (Input prioriteit), Feedback Compressie, Automatische Mixer. 
 Configuratie bestanden en Presets moeten configureerbaar zijn en exporteerbaar naar PC. </p> 
8x8 DIGITAL MATRIX MIXER Serie bestaat uit: 8x8 DIGITAL MATRIX MIXER, REMOTE AUDIO CONTROL PANEL, REMOTE AUDIO CONTROL PANEL WITH AUDIO OUT, REMOTE AUDIO CONTROL PANEL WITH TOUCH DISPLAY, REMOTE AUDIO INPUT OUTPUT PANEL, REMOTE MICROPHONE, EXTENSION MODULE 4 PORTS