Product program / Mixer / Mixer Unit

M-8080D-EB

  <p class="MsoNormal">CYFROWA MATRYCA MIKSUJĄCA 8x8</p> <p class="MsoNormal">Cyfrowa matryca miksująca oferuje 8 wejść audio i 8 wyjść analogowych audio. 
Istnieje możliwość rozbudowy do maksymalnej liczby 12x wejść/12x wyjść audio za pomocą opcjonalnych urządzeń zdalnych serii M-8080D z wejściami/wyjściami audio. 
 Na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest nazwa, ustawienia, wersja oprogramowania i status połączenia. Każde wejście/wyjście wskazuje aktualny sygnał / sygnał obcinania.
 Umożliwia<span> </span> podłączenie zdalnych kontrolerów i/lub zdalnych kontrolerów z terminalami wejścia audio i/lub wyjścia audio i/lub zdalnych mikrofonów strefowych. 
 Dostępny interfejs ethernet (DHCP) do zdalnej konfiguracji i kontroli komputera. </p> <p class="MsoNormal">Konfiguracja szczegółowych ustawień systemu oraz przechowywanie danych konfiguracyjnych możliwe jest za pomocą oprogramowania PC.
 Połączenie cyfrowej matrycy miksującej z urządzeniami zdalnymi odbywa się przy pomocy kabli Cat5e. Cyfrowa matryca miksująca posiada kompaktowe wymiary (1U) oraz możliwość montażu w szafie rack 19".</p> <p class="MsoNormal">Cyfrowa matryca miksująca oferuje następujące funkcje DSP dla wejść audio: 
 Ducker, Gain, Gate, Expander, 5 zakresowy EQ, Delay, Limiter/Compressor.
 Jak również następujące funkcje DSP dla wyjść audio: 
 Mixer, Crossover, Gain/Phase, 8 band EQ, Delay, Limiter / kompresor.
Posiada również inne funcje jak Ducker (priorytet wejścia), Feedback Compression, Auto Mixer. 
 Pliki konfiguracyjne i Presety mogą być konfigurowane i eksportowane do komputera. </p> <span>Na dodatkowe komponenty CYFROWEJ MATRYCY MIKSUJĄCEJ składają się z: PANEL ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO, PANEL ZDALNEO STEROWANIA AUDIO Z WYJŚCIEM AUDIO, PANEL ZDALNEGOSTEROWANIA AUDIO Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM, PANEL ZDALNEGO STEROWANIA Z WEJŚCIEM AUDIO, ZDALNY MIKROFON STREFOWY, MODUŁ ROZSZERZAJĄCY (4 PORTY).</span>