Product program / Mixer / Mixer Unit

M-8080D-EB

  <p class="MsoNormal">8x8 DIGITAL MATRIX MIXER</p> <p class="MsoNormal">Цифровой матричный микшер должен иметь 8 аналоговых аудиовходов и 8 аудиовыходов. 
 Он может быть расширен до максимального числа 12x аудио входов/12x аудио выходов с помощью дополнительных удаленных устройств серии 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER с функцией аудио входов/ аудио выходов. 
 ЖК-дисплей должен отображать название, предустановку, версию прошивки и статус подключения. Каждый вход/выход должен показывать присутствующий сигнал / сигнал клиппирования.
 Он должен быть готов<span> </span>к подключению удаленных контроллеров и/или пультов дистанционного управления с терминалами аудиовхода и/или аудиовыхода и/или удаленных пейджинговых микрофонов серии. 
 Должен быть доступен интерфейс ethernet (DHCP) для удаленной конфигурации и управления с ПК. </p> <p class="MsoNormal">Конфигурирование детальных настроек системы и сохранение данных конфигурации должно быть возможно с помощью программного обеспечения ПК.
 Кабели между цифровым матричным микшером и удаленными устройствами должны быть кабелями Cat5e. 
 Цифровой матричный микшер должен иметь компактные размеры (1HU) и быть готовым к установке в 19" стойку.</p> <p class="MsoNormal">Цифровой матричный микшер должен обеспечивать следующие функции DSP для аудиовходов: 
 Ducker, Gain, Gate, Expander, 5-полосный эквалайзер, Delay, Limiter/Compressor.
 Цифровой матричный микшер должен обеспечивать следующие функции DSP для аудиовыходов: 
 Микшер, кроссовер, усиление/фаза, 8-полосный эквалайзер, задержка, ограничитель/компрессор.
 Он должен поддерживать функцию Ducker (приоритет входа), компрессию обратной связи, автомикшер. 
 Файлы конфигурации и пресеты должны быть настраиваемыми и экспортируемыми на ПК. </p> <span>Серия 8x8 DIGITAL MATRIX MIXER состоит из: 8x8 DIGITAL MATRIX MIXER, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО С ВЫХОДОМ АУДИО, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО С ДИСПЛЕЕМ TOUCH, ПАНЕЛЬ УДАЛЕННОГО ВХОДА АУДИО, УДАЛЕННЫЙ МИКРОФОН, МОДУЛЬ ВЫХОДА 4 ПОРТА</span>.