Product program / Mixer / Accessory

M-822IO-EB

  <p class="MsoNormal">REMOTE AUDIO INPUT OUTPUT PANEL</p> <p class="MsoNormal">Der Remote Controller verfügt über 2x Audio-Eingänge und 2x Audio-Ausgänge.</p> <span>1x Audioeingang LINE mit Cinch Anschluss.
 1 Audioeingang MIC mit XLR Anschluss und mit zuschaltbarer Phantomspeisung und regelbarem Eingangspegel
 2x Audioausgänge, anschließbar über 6-poligen Schraubanschluss. 
 Anzeige von vorhandenem Signal / Clipping-Signal über LED für jeden 2x Audio-Eingang/ 2x Audio-Ausgang.
 Das REMOTE AUDIO INPUT OUTPUT PANEL wird über Cat5e-Kabel an 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER , ERWEITERUNGSMODUL 4 PORTS <span>&nbsp;</span>direkt angeschlossen.</span>