Product program / Mixer / Accessory

M-822IO-EB

  <p class="MsoNormal">PANEL ZEWNĘTRZNEGO WEJŚCIA AUDIO</p> <p class="MsoNormal">Urządzenie zdalne powinno posiadać 2x wejścia audio i 2x wyjścia audio.</p> <span>1x wejście audio, wejście liniowe przez 2x gniazda RCA
 1x wejście audio, wejście MIC przez gniazdo XLR z przełączalnym zasilaniem Phantom Power i regulowanym poziomem wejściowym
 2x wyjścia audio, podłączane przez 6-pinowe złącze śrubowe.
 Wskaźnik obecności sygnału / przesterowania za pomocą diod LED dla każdego 2x wejścia audio / 2x wyjścia audio.
 Panel zewnętrznego wejścia audio musi być podłączony za pomocą kabla Cat5e do 8X8 Cyfrowej Matrycy Miksującej lub Modułu Rozszerzającego o 4 Porty <span> </span>bezpośrednio.</span>