Product program / Mixer / Accessory

M-822IO-EB

  <p class="MsoNormal">ПАНЕЛЬ ВЫХОДНОГО АУДИО ВХОДА</p> <p class="MsoNormal">Удаленное устройство должно иметь 2x аудиовхода и 2x аудиовыхода.</p> <span>1x аудиовход, линейный вход через 2x разъема RCA
 1x аудиовход, вход MIC через XLR Jack с переключаемым фантомным питанием и регулируемым уровнем входа
 2x аудиовыхода, подключаемых через 6-контактный винтовой разъем.
 Индикация присутствующего сигнала / сигнала клиппирования через светодиод для каждого 2x аудиовхода / 2x аудиовыхода.
 Удаленная панель аудиовходов должна быть подключена через кабель Cat5e к 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER , EXTENSION MODULE 4 PORTS <span> </span>прямо.</span>.