Product program / Mixer / Mixer Unit

M-864D    CE

El mezclador estéreo digital deberá estar equipado con funciones de procesamiento de señales digitales tales como la función de control automático de resonancia (ARC), la función de supresión de realimentación (FBS), la función de silenciamiento automático de entrada estéreo, el controlador de tono y el PEQ.
 El control de tono y el ajuste de ganancia se harán a través de la operación del panel frontal. Cada entrada tendrá un circuito de control de ganancia analógica incorporado. El mezclador estéreo digital debe montarse en un rack de componentes EIA de 19 pulgadas (tamaño 4U).
 El mezclador tendrá las siguientes funciones de DSP:
<ul><li>Algoritmo de medición y procesamiento de control automático de resonancia (ARC) que optimiza la claridad del habla y el sonido para entornos acústicos individuales</li><li>Función de supresión de retroalimentación (FBS) que elimina la retroalimentación causada por llevar el micrófono
 de un lugar a otro</li><li>La función de silenciamiento automático de entrada estéreo (Auto Mute o Ducker) que silencia automáticamente la entrada estéreo cuando detecta una señal de control monoaural La entrada estéreo

 montada en el frontal permitirá la conexión del reproductor de audio digital La memoria
 preestablecida permitirá a los operadores almacenar los ajustes especificados por el usuario en respuesta a necesidades específicas Los paneles de control remoto
 opcionales permitirán un cómodo funcionamiento a distancia y contarán con una función de asignación que admite la asignación de ajustes tales como el control de volumen, el encendido/apagado de canales, la conmutación de matrices y la recuperación de la memoria de ajustes preestablecidos a los botones especificados. El software GUI dedicado facilitará el ajuste de parámetros de mayor precisión en el PC a través de la LAN Ethernet. Conexión de hasta cinco mezcladores para realizar la operación con 15 canales de entrada y 5 canales de salida.
</li></ul>