Product program / Mixer / Mixer Unit

M-864D    CE

Mélangeur stéréo numérique doté de fonctions de traitement numérique du signal telles que la fonction de contrôle automatique de la résonance (ARC), de suppression de l’effet Larsen (FBS), d’une sourdine automatique sur l’entrée stéréo, d’un réglage de tonalité et d’un égaliseur paramétrique.
 Tonalité et réglage de gain en façade. Entrées systématiquement dotées d’un circuit analogique de réglage de gain. Montage du mélangeur numérique stéréo dans un rack EIA 19 pouces (4U).
 Le mélangeur disposera des fonctions DSP suivantes :
<ul><li>Contrôle automatique de la résonance (Automatic Resonance Control, ARC) et algorithme de traitement optimisant la clarté des paroles et du son en fonction de chaque type d’environnement acoustique</li><li>Fonction de suppression de l’effet larsen (FBS) permettant d’éliminer le feedback provoqué par le
 déplacement du microphone</li><li>Fonction Sourdine automatique sur l’entrée stéréo (Auto Mute ou Ducker) qui coupe automatiquement l’entrée stéréo en cas de détection d’un signal de commande mono
 Entrée stéréo en façade permettant le branchement d’un lecteur numérique
 Mémoire de preset permettant aux utilisateurs d’enregistrer leurs propres paramétrages correspondant à des besoins précis
 Possibilité de commande à distance à l’aide de pupitres spécifiques permettant d’affecter aux boutons du pupitre des paramètres tels que le réglage de volume, l’activiation/désactivation des canaux, la commutation de matrice et le rappel de mémoires preset. Logiciel utilisateur dédié permettant une plus grande précision dans la configuration des paramètres sur PC via un réseau LAN. Possibilité de relier jusqu’à cinq tables de mixage pour bénéficier de 15 canaux d’entrée et 5 canaux de sortie.
</li></ul>