Product program / Mixer / Mixer Unit

M-864D    CE

Urządzenie będzie cyfrowym mikserem dźwięku wyposażonym w funkcje automatycznego wykrywania rezonansów pomieszczenia (ARC), eliminatora sprzężeń akustycznych (FBS), duckera oraz rozbudowane narzędzia do obróbki barwy dźwięku. Obudowa urządzenia przystosowana będzie do montażu urządzenia w rack 19'' wysokości (4U). 
<ul><li> Funkcja automatycznej kontroli rezonansów (ARC) umożliwi optymalizację zrozumiałości mowy w trudnych akustycznie pomieszczeniach. </li><li> Eliminator sprzężeń akustycznych (FBS) pozwala zminimalizować ryzyko powstawania sprzężeń dźwięku w skutek przemieszczenia się mikrofonów w polu nagłośnienia. </li><li> Funkcja Duckera pozwala automatycznie przyciszać sygnał BGM podłączony do stereofonicznych wejść liniowych miksera po wykryciu dźwięku w kanale mikrofonowym.  </li><li> W panelu przednim urządzenia umieszczone będzie dodatkowe wejście liniowe umożliwiające podłączenie odtwarzacza. </li><li>Mikser umożliwi podłączenie wyniesionych proramowalnych sterowników, które umożliwiać będą regulację poziomu głośności, włączanie/wyłączanie kanałów, matrycowanie dźwięku oraz przywoływanie nastaw z pamięci urządzenia. Urządzenie będzie mogło być sterowane również zdalnie za pośrednictwem LAN, przy użyciu dedykowanego oprogramowania (oprogramowanie pozwoli sterować jednocześnie grupą do 5 procesorów)</li></ul>