Product program / Mixer / Mixer Unit

M-864D    CE

Цифровой стереомикшер должен быть оснащен функциями цифровой обработки сигнала, такими как функция автоматического разрешения резонанса (ARC), функция подавления обратной связи (FBS), функция автоматического отключения стереозвука, регулятор тона и  параметрический эквалайзер (PEQ).
 Регулировка тона и регулировка усиления должны выполняться с помощью работы передней панели. Каждый вход должен иметь встроенную цепь управления аналоговым усилением. Цифровой стереомикшер должен быть установлен в 48,26 см (19 дюймов) стойку для компонентов EIA (размер: 4 юнита).
 Микшер должен иметь следующие функции цифровой обработки сигнала:
<ul><li>алгоритм измерения и обработки автоматического резонансного контроля (ARC), который оптимизирует четкость речи и звука для отдельных акустических сред.</li><li>Функция подавления обратной связи (FBS), которая устраняет обратную связь, вызванную переносом микрофона
 с одного места на другое.</li><li>Функция автоматического отключения стереозвука (Auto Mute или Ducker), которая автоматически отключает стереозвук при обнаружении монофонического сигнала управления.
 Устанавливаемый спереди стереофонический вход должен обеспечивать подключение цифрового аудиоплеера.
 Предустановленная память должна позволять операторам сохранять заданные пользователем параметры в соответствии с конкретными потребностями.
 Дополнительные панели дистанционного управления должны обеспечивать удобное дистанционное управление и функцию назначения, поддерживающую назначение таких настроек, как регулировка громкости, включение/выключение канала, переключение матрицы и выбор предустановленной памяти для заданных кнопок. Выбранное программное обеспечение графического интерфейса пользователя должно обеспечивать более высокую точность настройки параметров на ПК через локальную сеть Ethernet. Подключение до пяти микшеров должно осуществлять работу с 15 входными и 5 выходными каналами.
</li></ul>