Product program / Mixer / Mixer Unit

M-9000M2  CE

Volldigitaler, modular aufgebautes Mischsystem mit bis zu 8 Audioein- und 8 -ausgängen. Kombinierter Betrieb für Mischanwendungen und ELA-Anwendungen. Programmierung der Signalwege und Funktionen per PC mit mitgelieferter Software oder direkt am Gerät mit Unterstützung durch LCD-Anzeige mit integrierter Balken-Aussteuerungsanzeige.
Neben Audiosignal-Eingangs- und -Ausgangsmodulen kann das System mit Modulen für die Umgebungsgeräusch-abhängige Lautstärkeregelung, mit zusätzlichen Steuereingängen und Telefonanbindung bestückt werden. 
Notfall-Aus zum Stummschalten des Mischsystems, damit Durchsagen von einer externen ELA-Anlage nicht überhört werden. 
2 symmetrische Ausgänge mit 24-bit DA-Wandler und extrem geringem Klirrfaktor mit Höhen- und Tiefen-Klangregelung, Hoch- und Tiefpassfilter, 10 parametrische Equalizer, Laufzeitverzögerung sowie 15 voreingestellte Korrekturfilter verschiedener Lautsprecher. Kompressor mit 5 vordefinierten Einstellungen für einfache Anwendung. Anschluss über zwei mitgelieferte steckbare 3-polige Schraubklemmleisten.
Zwei Anschüsse für externe Lautstärkesteller oder optionale Fernsteuereinheiten. Optionales RS-485 Modul für den Anschluss von bis zu 16 bidirektionalen Fernsteuereinheiten.
Funktionen: komplettes Routing (8x8-Matrix) in 32 Presets speicherbar und einfach aufzurufen. Automischfunktion mit variabler NOM-Einstellung (0-20) sowie Ducker-Automatik. Ausgänge mit bis zu 40 ms Verzögerung (Delay). Vier Prioritäten sowie wahlweise gegenseitig verriegelnde/ablösende Priorität oder Mischen einstellbar, Hintergrundmusikverteilung vorprogrammierbar und einfach abrufbar, Übertragungen (z.B. Durchsagen) sprach- oder kontaktgesteuert oder per bidirektionaler Fernsteuereinheit.
DA-Wandler: 24 Bit (Delta-Sigma ADC) 
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±2 dB)
Klirrfaktor:&nbsp; &lt;0,005%
Ausgänge:&nbsp; 2, symmetrisch, an 600 Ohm
Ausgangspegel: 0 dBV, max. 20 dBV
Bass:&nbsp;&nbsp; ±12 dB (100 Hz)
Höhen:&nbsp; ±12 dB (10 kHz)
Hochpassfilter: 12 dB/Okt., 20 - 400 Hz
Tiefpassfilter: 12 dB/Okt., 4 - 20 kHz
parametrische Equalizer: ±12 dB, 20 - 20000 Hz, 
&nbsp; Q: 0,3 - 5
Laufzeitverzögerung: 0 - 40 ms
Steuerein-/-ausgänge: 4/4
Fernsteueranschlüsse: 2
Fabrikat: TOA
Typ: M-9000M2