Product program / Mixer / Mixer Unit

M-9000M2  CE

Sistema de mezcla modular totalmente digital con hasta 8 entradas de audio y 8 salidas. Funcionamiento combinado para aplicaciones de mezcla y megafonía. Programación de las vías de señalización y de las funciones a través del PC con el software suministrado o directamente en el aparato con ayuda de una pantalla LCD con barómetro integrado.
Además de los módulos de entrada y salida de señales de audio, se puede instalar el sistema con módulos para el control de volumen en función del ruido ambiental, con entradas de control adicionales y conexión telefónica. 
Desconexión de emergencia para silenciar el sistema de mezcla, de modo que no se oigan los anuncios de un sistema de megafonía externo. 
2 salidas balanceadas con convertidores de 24 bits d/a, y THD extremadamente bajo con control de altura y tono profundo, filtros de paso alto y bajo, 10 ecualizadores paramétricos, retardo y 15 filtros de corrección preestablecidos de varios altavoces. Compresor con 5 ajustes predefinidos para facilitar su uso. Conexión a través de dos conectores enchufables de 3 polos en dotación.
Dos puertos para control de volumen externo o unidades de control remoto opcionales. Módulo opcional RS-485 para la conexión de hasta 16 unidades de control remoto bidireccionales.
Características: Enrutamiento completo (matriz de 8 x 8) en 32 presets que se pueden guardar y llamar fácilmente. Mezclador automático con ajuste NOM variable (0-20), así como impresora automática. Salidas con retardo de hasta 40 ms (retardo). Cuatro prioridades, así como la prioridad o mezcla opcional de bloqueo/superposición mutua, el lenguaje de distribución de música ambiente programable y de fácil acceso, transferencias (por ejemplo, anuncios) o controladas por contacto o a través de una unidad de control remoto bidireccional.