Product program / Mixer / Mixer Unit

M-9000M2  CE

Système mix modulaire entièrement numérique avec jusqu’à 8 entrées et 8 sorties audio. Fonctionnement combiné : mixage et PA. Programmation des voies de signalisation et des fonctions par PC avec le logiciel fourni ou directement sur l’appareil à l’aide de l’écran LCD avec jauge intégrée.
En plus de modules d’entrée et de sortie des signaux audio, le système doté de modules pour la commande du volume en fonction du bruit ambiant peut être équipé d’entrées de commande et d’une connexion téléphonique additionnelles. 
Désactivation d’urgence mettant en sourdine le système de mixage de sorte que les annonces faites via un système de PA externe ne soient pas entendues. 
2 sorties symétriques avec convertisseurs numérique/analogique 24 bits, distorsion harmonique totale extrêmement basse avec commande graves/aigus, filtres passe-haut et passe-bas, 10 égaliseurs paramétriques, delay et 15 filtres de correction préréglés pour divers haut-parleurs. Compresseur doté de 5 réglages prédéfinis pour faciliter d’utilisation. Connexion via deux connecteurs enfichables 3 broches fournis.
Deux ports pour commande externe du volume ou unités de commande à distance en option. Module RS-485 en option pour la connexion de 16 unités de commande à distance bidirectionnelles max.
Routage complet (matrice 8 x 8) avec 32 préréglages pouvant être facilement sauvegardés et rappelés. Mélangeur automatique avec paramétrage NOM variable (0-20) et imprimante automatique. Sorties avec delay jusqu’à 40 ms (delay). Quatre priorités ainsi que priorité ou mixage mutuellement verrouillables/prédominants en option, musique d’ambiance, langue de distribution pour transferts programmables et facilement accessibles (par ex. annonces) ou commande par contact ou via unité de commande à distance bidirectionnelle.