Product program / Mixer / Mixer Unit

M-9000M2  CE

Urządzenie będzie w pełni cyfrową matrycą audio o modułowej budowie, które będzie mogło pracować w maksymalnej konfiguracji 8 wejść i 8 wyjść audio. Programowanie urządzenia będzie wymagało połączenia z komputerem PC oraz wykorzystania dedykowanego oprogramowania. Podstawowe nastawy będą mogły być następnie zmieniane za pośrednictwem manipulatorów oraz wyświetlacza LCD zlokalizwanego w panelu przednim. 
 Urządzenie będzie mogło być wyposażone w moduły audio, ale również moduły sterowania zawierające wejścia/wyjścia sterowania i magistralę sterowania szeregowego umożliwiającą podłączenie dedykowanych kontrolerów. 
 Będzie możliwe zdalne sterowania matrycą za pośrednictwem wejść sterowania. 
 Urządznie będzie posiadało komplet narzędzi do cyfrowej obróbki dźwięku: filtry HPF, LPF, 10-punktowy korektor parametryczny PEQ, linię opóźniającą oraz  kompresor dźwięku.
 Urządzenie będzie wyposażone w dwa wejścia kontroli głośności umożliwiające sterowania poziomem wyjść przy pomocy zmiennej rezystancji w zakresie do 10 kOhm. 
 Urządzenie posiadać będzie port sterowania RS-232,który służyć będzie do programowania oraz umożliwiać sterowanie zdalne. 
 Cechy: pełna matryca audio 8x8; pamięć komunikatów (32 sceny); funkcja automiksera NOM; opóźnienie dźwięku do 40ms; obsługa 4 poziomów priorytetu; sterowanie zdalne za pośrednictwem RS-232 i/lub portów sterowania