Product program / Mixer / Mixer Unit

M-9000M2  CE

Полностью цифровая модульная система микширования с 8 аудиовходами и 8 аудиовыходами. Комбинированная работа для микширования и голосовых оповещений. Программирование сигнальных путей и функций через ПК с помощью прилагаемого программного обеспечения или непосредственно на устройстве с помощью ЖК-дисплея со встроенным счетчиком давления (бары).
В дополнение к входным и выходным модулям аудиосигнала может быть установлена система с модулями для управления громкостью в зависимости от окружающего шума, также можно установить дополнительные входы управления и телефонную связь. 
Аварийное отключение звука микшерной системы, чтобы объявления, сделанные внешней системой оповещения, не были слышны. 
2 сбалансированных выхода с 24-битными цифро-аналоговыми преобразователями и чрезвычайно низким КНИ с регулировкой высоты и глубины тона, ВЧ и НЧ фильтрами, 10 параметрическими эквалайзерами, задержкой и 15 предустановленными коррекционными фильтрами различных громкоговорителей. Компрессор с 5 предопределенными настройками для удобства в использовании. Соединение с помощью двух поставляемых вставных 3-контактных разъема.
Два порта для внешнего регулятора громкости или дополнительные блоки дистанционного управления. Дополнительный модуль RS-485 для подключения до 16 двунаправленных блоков дистанционного управления.
Особенности: полная маршрутизация (матрица 8 x 8) в 32 предустановки может быть сохранена и легко вызвана. Автомикшер с изменяемой настройкой NOM (0–20), а также автоматический принтер. Выходы с задержкой (задержка) до 40 мс. Четыре приоритета, а также опционально взаимно блокирующий/замещающий приоритет или микширование, язык распространения фоновой музыки, программируемый и легкодоступный, передачи (например, объявления), контролируемые контактом или с помощью двунаправленного блока дистанционного управления.