Product program / Accessories / Monitor Panel

MP-1216   H

Steuer- und Überwachungseinheit für 16 erdfreie Eingänge, ausgelegt für 19 Rack-Installation, erfordert 2 HE. LED-Anzeige (12 Segmente) zur Darstellung des Pegels jedes Kanals, Skalierung in dB und W. Eingebauter 3 W-Überwachungslautsprecher, automatische Umschaltung auf Kopfhörer bei eingestecktem Stecker, Lautstärkeregler, endloser Drehschalter zur Auswahl des Überwachungskanals, Bedienfeld kaskadierbar zur Steuerung von mehr als 16 Kanälen, wobei alle Kanäle über ein Gerät überwacht und jeder Kanal an drei verschiedene Eingangspegel angepasst werden können
 Eingänge: 16
Nennpegel für 0 dB-Anzeige: +4 dB (LINE) / 49V (300W bis 8 Ohm) /100 V (für 100 V-Technologie)
Anzeigebereich: -30 dB bis +6 dB / 0,3 W bis 1200 W
Kopfhörer: 6,3 mm Buchse, 10 mW
Abmessungen (B x H x T): 482,6 x 88,4 x 312,7 mm
Farbe: Schwarz
Marke: TOA
Typ: MP-1216