Product program / Accessories / Monitor Panel

MP-1216   H

<span lang="EN">Unidad de control y monitorización para 16 entradas flotantes, diseñada para la instalación en rack de 19" que requieren 2 unidades de altura.<span>&nbsp;</span>Medidor LED de 12 segmentos para mostrar el nivel de cada canal, escalado en dB y W. Altavoz monitor incorporado de 3 W, conmutación automática a auriculares cuando se conecta el enchufe, control de volumen, mesa giratoria sin fin para seleccionar el canal de supervisión, panel de control en cascada para controlar más de 16 canales, mientras que todos los canales pueden ser supervisador a través de un dispositivo, cada uno de los canales se ajusta a tres niveles diferentes de entrada</span>
<span lang="EN"/><p class="MsoNormal"><span lang="EN">
Entradas: <span/>16 Nivel
 nominal de visualización 0 dB:<span> </span>+4 dB (línea) / 49V (300W a 8 ohmios)/100V (para tecnología de 100V) Rango de
Visualización:<span>&nbsp;&nbsp;</span>-30 dB a +6 dB / 0,3W a 1200W
Auriculares:<span>&nbsp;&nbsp;</span>Enchufe de 6,3 mm, 10mW
 Dimensiones (An x Al x Pr):&nbsp;<span/>482,6 x 88,4 x 312,7 mm
Color:&nbsp; <span/>Negro

Marca:TOA
Modelo: MP-1216</span></p>