Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

MX-6224D    1CE

Der digitale Mischverstärker verfügt über 6 Mikrofoneingänge und 6 Ausgänge. Er wird am Wechselstromnetz oder von einer 220V – 240V AC, 50/60Hz Leitung betrieben.&nbsp; Der Verstärker muss die folgenden Leistungskriterien erfüllen: Die Leistungsaufnahme beträgt 150 W nach IEC60065 und 650 W bei Nennleistung beider 2 Kanäle mit weniger als 1 % THD bei 50 Hz bis 20 kHz bei 1/3 Nennleistung, Nennlast, ab Leistungsverstärker-Eingang. Er muss der Leistungsverstärkerklasse D entsprechen. Er sollte 2 x 240 Watt Digitalverstärker enthalten, die interne und externe Zonen zulassen. Er enthält einen 3-Band-EQ, der an allen 6-Mikrofoneingängen verfügbar ist, so dass Benutzer, die andere EQ-Bänder benötigen, ganz einfach und ohne technische Kenntnisse die gewünschte Tonqualität finden können. Drei Mikrofoneingänge haben eine erhöhte Empfindlichkeit von 6dBV, so dass sich der Lautsprecher frei um das Mikrofon bewegen kann. Er sollte einen eingebauten digitalen Verstärker und ein DSP-Modul enthalten, die für eine außergewöhnliche Tonqualität sorgen. Die Beschläge sind kompakt und einfach zu installieren. Ein optionales Fernbedienfeld ist verfügbar. Der digitale Mischverstärker verfügt über einen Hochpassfilter, der sicherstellt, dass die Lautsprecher weniger schadensanfällig sind. Der eingebaute Lautsprecher-EQ reduziert akustische Rückkopplungen und sorgt für einen klareren Ton. Er enthält einen eingebauten Effektor, der himmlischen Klang in kleinen Gebäuden erzeugt, wo der fehlende Nachhall kompensiert werden muss.&nbsp; Die Abmessungen betragen 420 (B) X 99 (H) X 364,8 (T) mm und das Gewicht beträgt 6,5 kg.
Der Verstärker sollte das TOA Modell MX-6224D.