Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

MX-6224D    1CE

<div>El amplificador de potencia del mezclador digital tendrá 6 entradas MIC y 6 salidas. Funcionará en red eléctrica o desde una línea de 220V - 240V AC, 50/60Hz.&nbsp; El amplificador deberá cumplir los siguientes criterios de funcionamiento: El consumo de energía deberá ser de 150W de acuerdo con IEC60065 y 650W a la salida nominal de 2 canales con menos de 1% de THD a 50Hz a 20kHz a 1/3 de la salida nominal, carga nominal, de la entrada del amplificador de potencia. Será un amplificador de potencia clase D. Incluirá 2 amplificadores digitales de 240 vatios, permitiendo zonas internas y externas. Incluirá un ecualizador de 3 bandas, que estará disponible en las 6 entradas de micrófono, lo que permitirá a los usuarios encontrar fácilmente una calidad de sonido preferible sin la experiencia técnica que requieren otras bandas de ecualización. Tres entradas de micrófono tendrán una sensibilidad aumentada a 6dBV permitiendo que el altavoz se mueva libremente alrededor del micrófono. Incluirá un amplificador digital incorporado y un módulo DSP que proporcionará una calidad de sonido excepcional. El hardware se diseñará de forma sencilla y compacta para su instalación. Un panel de control remoto opcional estará disponible. El amplificador de potencia del mezclador digital tendrá un filtro de paso alto que asegura que los altavoces sean menos vulnerables a los daños. Su ecualizador de altavoces integrado reducirá la retroalimentación acústica y garantizará un sonido más inteligible. Incluirá un efector incorporado, realizando el sonido celeste en pequeños edificios donde la falta de reverberación necesita ser compensada.&nbsp; Las dimensiones serán de 420 (ancho) X 99 (alto) X 364,8 (profundidad) mm y el peso 6,5 kg.</div><div>
</div><div>El amplificador debe ser modelo TOA MX-6224D.</div>