Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

MX-6224D    1CE

L’amplificateur de puissance du mélangeur numérique aura 6 entrées MIC et 6 sorties. Il fonctionnera sur secteur ou à partir d’une ligne 220V - 240V AC, 50/60Hz.&nbsp; L’amplificateur doit satisfaire aux critères de performance suivants : La consommation d’énergie doit être de 150W selon IEC60065 et 650W à la sortie nominale des deux 2 canaux avec moins de 1% de THD à 50Hz à 20kHz à 1/3 de la sortie nominale, charge nominale, de l’entrée de l’amplificateur de puissance. Il s’agira d’un amplificateur de puissance de classe D. Il comprendra 2 amplificateurs numériques de 240 watts, permettant des zones internes et externes. Il comprendra un égaliseur 3 bandes, qui sera disponible sur toutes les entrées 6 microphones, ce qui permettra aux utilisateurs de trouver facilement une qualité sonore préférable sans l’expérience technique requise par les autres bandes d’égaliseurs. Trois entrées microphone auront une sensibilité accrue à 6dBV permettant au haut-parleur de se déplacer librement autour du microphone. Il comprendra un amplificateur numérique et un module DSP intégrés qui fourniront une qualité sonore exceptionnelle. Le matériel sera simplement conçu et compact à installer. Un panneau de commande à distance sera disponible en option. L’amplificateur de puissance du mélangeur numérique sera doté d’un filtre passe-haut qui rendra les haut-parleurs moins vulnérables aux dommages. Son égaliseur de haut-parleur intégré réduit le Larsen acoustique et assure un son plus intelligible. Il inclura un effecteur intégré, réalisant un son céleste dans les petits bâtiments où le manque de réverbération doit être compensé.&nbsp; Les dimensions doivent être de 420 (L) X 99 (H) X 364,8 (P) mm et peser 6,5 kg.
L’amplificateur doit être le modèle TOA MX-6224D.