Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

MX-6224D    1CE

De digitale mixerversterker heeft 6 MIC-ingangen en 6 uitgangen. Het werkt op het lichtnet of op een 220V - 240V AC, 50/60Hz-lijn.&nbsp; De versterker moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen: het opgenomen vermogen moet 150 W zijn overeenkomstig IEC60065 en 650 W bij een nominaal vermogen van beide 2ch met minder dan 1% THD bij 50Hz tot 20kHz bij een derde van het nominaal vermogen bij nominale belasting, afkomstig van het ingangssignaal van de eindversterker. Het is een vermogensversterker van klasse D. Het bevat 2 x 240 Watt digitale versterkers, waardoor interne en externe zones mogelijk zijn. Het bevat een 3-band-EQ, die beschikbaar is op alle 6 mic-ingangen, waardoor gebruikers gemakkelijk de gewenste geluidskwaliteit kunnen vinden zonder de technische ervaring die andere EQ-banden nodig hebben. Drie microfooningangen hebben een verhoogde gevoeligheid tot 6dBV waardoor de spreker zich vrij rondom de microfoon kan bewegen. Het omvat een ingebouwde digitale versterker en DSP-module die een uitzonderlijke geluidskwaliteit bieden. De hardware wordt eenvoudig ontworpen en is compact te installeren. Een optioneel afstandsbedieningspaneel zal beschikbaar zijn. De digitale mixerversterker heeft een high pass filter waardoor de luidsprekers minder gevoelig zijn voor beschadiging. De ingebouwde luidspreker EQ vermindert de akoestische feedback en zorgt voor een beter verstaanbaar geluid. Het omvat een ingebouwde effector, die in kleine gebouwen, waar een gebrek aan nagalm moet worden gecompenseerd, hemelse klanken realiseert.&nbsp; De afmetingen zijn 420 (B) X 99 (H) X 364,8 (D) mm en het gewicht 6,5 kg.
De versterker moet van het TOA-model MX-6224D zijn.