Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

MX-6224D    1CE

Cyfrowy mikser wzmacniacz mocy będzie posiadał 6 wejść i 6 wyjść MIC. Urządzenie będzie pracować w sieci zasilanej prądem zmiennym lub z sieci 220V - 240V AC, 50/60Hz.&nbsp; Wzmacniacz powinien spełniać następujące kryteria wydajności: Pobór mocy powinien wynosić 150 W zgodnie z IEC60065 i 650 W przy znamionowej mocy wyjściowej 2ch i poniżej 1% THD przy częstotliwości 50 Hz do 20 kHz przy znamionowej mocy wyjściowej 1/3, obciążenie znamionowe, z wejścia wzmacniacza mocy. Powinien to być wzmacniacz mocy klasy D. W jego skład wejdą wzmacniacze cyfrowe o mocy 2 x 240 W, pozwalające na pracę w strefach wewnętrznych i zewnętrznych. Będzie on zawierał 3-pasmowy EQ, który będzie dostępny na wszystkich 6-mitrowych wejściach, co pozwoli użytkownikom łatwo znaleźć preferowaną jakość dźwięku bez doświadczenia technicznego, którego wymagają inne pasma EQ. Trzy wejścia mikrofonowe mają zwiększoną czułość do 6dBV, co pozwala głośnikowi swobodnie poruszać się po mikrofonie. Obejmuje on wbudowany wzmacniacz cyfrowy i moduł DSP, który zapewni wyjątkową jakość dźwięku. Sprzęt będzie po prostu zaprojektowany i kompaktowy do zainstalowania. Dostępny będzie opcjonalny panel zdalnego sterowania. Cyfrowy mikser wzmacniacz mocy będzie miał filtr górnoprzepustowy, dzięki czemu głośniki będą mniej podatne na uszkodzenia. Wbudowany w głośnik EQ redukuje sprzężenia akustyczne i zapewnia bardziej zrozumiały dźwięk. Będzie on zawierał wbudowany efektor, realizujący niebiański dźwięk w małych budynkach, gdzie brak pogłosu musi być zrekompensowany.&nbsp; Wymiary powinny wynosić 420 (W) X 99 (H) X 364,8 (D) mm i waga 6,5 kg.
Wzmacniaczem powinien być model TOA MX-6224D.